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	BELGELENDİRME PROGRAMI 
	

	



1. BELGELENDİRME STANDARDI VE AMACI

Bu belgelendirme programı, TS EN ISO 9712:2022 “Tahribatsız muayene - NDT Personelinin Kalifikasyonu ve Belgelendirilmesi” standardı ile TS EN ISO/IEC 17024 standardı gerekliliklerine uygun olarak HRA Kalite Denetim Belgelendirme tarafından gerçekleştirilen tahribatsız muayene personeli belgelendirme süreçlerini, kurallarını ve gerekliliklerini tanımlar.
 

2. BELGELENDİRME KAPSAMI

HRA Kalite bünyesinde belgelendirmesi yapılan tahribatsız muayene yöntemleri, seviyeleri ve sektörleri aşağıda belirtilmiştir:
Görsel Muayene (Visual Testing - VT) Seviye 1, 2, 3
Mamul Sektörleri: Dökümler (c), Dövmeler (f), Kaynaklar (w), Tüp ve Borular (t), Biçimlendirilmiş Mamuller (wp)
Endüstriyel Sektörler: İmalat (c, f, w, t, wp), Hizmet Öncesi ve Sırasındaki Muayene (c, f, w, t, wp), Demiryolu Bakımı (r)
Sıvı Penetrant Muayenesi (Penetrant Testing - PT) Seviye 1, 2, 3
Mamul Sektörleri: Dökümler (c), Dövmeler (f), Kaynaklar (w), Tüp ve Borular (t), Biçimlendirilmiş Mamuller (wp)
Endüstriyel Sektörler: İmalat (c, f, w, t, wp), Hizmet Öncesi ve Sırasındaki Muayene (c, f, w, t, wp), Demiryolu Bakımı (r)
Manyetik Parçacık Muayenesi (Magnetic Testing - MT) Seviye 1, 2, 3
Mamul Sektörleri: Dökümler (c), Dövmeler (f), Kaynaklar (w), Tüp ve Borular (t), Biçimlendirilmiş Mamuller (wp)
Endüstriyel Sektörler: İmalat (c, f, w, t, wp), Hizmet Öncesi ve Sırasındaki Muayene (c, f, w, t, wp), Demiryolu Bakımı (r)
Ultrasonik Muayene (Ultrasonic Testing - UT) Seviye 1, 2, 3  Özel Teknikler
UT Genel (Seviye 1, 2, 3): c, f, w, t, wp mamul ve imalat / servis sektörleri.
 Kompozit malzemeler (cc, frp, cmc).
2.1 İş ve Görev Tanımları (Yetkinlik Sınırları)
2.1.1 Seviye 1 Personel: Seviye 2 veya Seviye 3 personelin gözetimi altında ve yazılı talimatlara uygun olarak muayene teçhizatını kurar, ayarlar, muayeneyi yürütür, sonuçları kaydeder, yazılı kriterlere göre sınıflandırır ve raporlar. Muayene yöntem/tekniğini seçemez, sonuçları tek başına yorumlayamaz, kabul/red kararı veremez ve prosedür/talimat hazırlayamaz.
2.1.2 Seviye 2 Personel: İlgili yöntemde teknik seçimini yapar, sınırlamaları belirler, standart ve şartnameleri uygulama
talimatına dönüştürür (HRA.FR.361), teçhizatı ayarlar ve doğrular, muayeneyi gerçekleştirir ve Seviye 1 personele nezaret eder. Sonuçları standart ve kabul kriterlerine göre yorumlar, değerlendirir ve onaylayarak raporlar.

2.1.3 Seviye 3 Personel: İlgili yöntemde tam teknik otoritedir. Yöntem ve teknikleri seçer, onaylar; TM prosedürlerini hazırlar
ve onaylar; kabul kriterlerini belirler; eğitim ve sınav standartlarını doğrular; Seviye 1 ve 2 personelin teknik gözetimini sağlar.



3. BAŞVURU SÜRECİ VE ÖN ŞARTLAR
Belgelendirme başvuruları HRA Kalite Belgelendirme Birimi’ne iletilir. Başvuru sahiplerinin sağlaması gereken asgari koşullar ve kullanılacak HRA Kalite formları aşağıdadır:

3.1 Adaylarda Aranan Ön Şartlar ve İlgili Formlar
1. En az okur-yazar olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak,
2. Eğitim almak isteyen adaylar için HRA.FR.353 Tahribatsız Muayene Eğitim Başvuru Formu&#39;nun eksiksiz
doldurulması,
3. Sınav ve belgelendirme için HRA.FR.352 Tahribatsız Muayene Personeli Sınav Başvuru Formu’nun doldurulup imzalanması,
4. TS EN ISO 9712 şartlarına uygun HRA.FR.351 Görme Yeteneği Belgesi (Jaeger 1 / Times Roman N4.5 yakın görme ve renkli görme testi),
5. İşveren onaylı ve kaşeli endüstriyel deneyim kanıtlarının HRA.FR.352 üzerinde sunulması,
6. Eğitim şartlarının sağlandığına dair belgeler (HRA.FR.354 Eğitim Katılım Formu / onaylı sertifikalar),
7. HRA.FR.350 Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi ile etik kurallara uyulacağının taahhüt edilmesi,
8. Diploma/mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve vesikalık fotoğraf.

3.3 Başvurunun Değerlendirilmesi
Başvurular, Personel Belgelendirme Birimi tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Uygun bulunan adaylar sınav planlamasına dahil edilir ve sınav yapıcı atamaları HRA.FR.362 Atama Formu ile gerçekleştirilir. Sınav aday listesi ve yoklamalar HRA.FR.358 Muayene Sınav Aday Listesi - Yoklama Formu ile kayıt altına alınır.

4. SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRME
4.1 Sınav Organizasyonu ve Güvenliği
Sınav öncesinde ve sonrasında tüm soru kitapçıkları, sınav parçaları ve muayene ekipmanlarının teslim-tesellüm işlemleri HRA.FR.364 Sınav Öncesi ve Sonrası Evrak-Ekipman Teslim Formu ile kayıt altına alınır. Sınavlar bağımsız ve tarafsız ISO 9712 Seviye 3 sınav yapıcılar huzurunda gerçekleştirilir.

4.2 Sınav Bölümleri ve Soru Dağılımları
Genel Sınav: Soru bankasından seçilen en az 40 çoktan seçmeli soru. Cevaplar HRA.FR.357 Genel Yanıtlama Formu üzerinde işaretlenir ve HRA.FR.356 Genel - Özel Sınav Kontrol Formu ile değerlendirilir.
Özel Sınav: İlgili sektör, standart ve şartnamelere yönelik en az 20 soru (birden fazla sektörde en az 30 soru). Cevaplar HRA.FR.357 Özel Yanıtlama Formu üzerinde toplanır.
Uygulama Sınavı: Belirlenen mastar numuneler üzerinde muayene gerçekleştirilmesi, süreksizliklerin tespiti ve raporlanması. Süreç HRA.FR.363 Uygulama Sınavı Kontrol Formu ile denetlenir ve puanlama HRA.FR.361 Uygulama Sınavı Değerlendirme Formu ile yapılır.
TM Talimatı Yazma (Seviye 2): Seviye 2 adayları belirlenen bir standart/şartnameye göre Seviye 1 personelin uygulayabileceği teknik bir NDT uygulama talimatı hazırlar.
Seviye 3 Sınavları: Temel Sınav, Ana Yöntem Sınavı (Madde D, E - min. 40 soru) ve Prosedür Hazırlama (Madde F) sınavlarından oluşur.






4.3 Başarı Kriterleri ve Sonuç Bildirimi
Adayın başarılı sayılabilmesi için sınavın her bir bölümünden (Genel, Özel, Uygulama her bir numune için ayrı ayrı ve
Talimat Yazma) en az %70 puan alması şarttır. Sınav sonuçları HRA.FR.360 Sınav Sonuç Bildirim Raporu (Seviye 1 ve 2)
ile belgelendirme karar vericisine sunulur ve adaya bildirilir. Katılımcıların sınav süreç değerlendirmesi HRA.FR.355
Katılımcıların Sınavı Değerlendirme Formu ile geri bildirime tabi tutulur.

5. BELGENİN ASKIYA ALINMASI, İPTALİ VE İTİRAZ/ŞİKAYETLER

Belge sahibinin HRA.FR.350 Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi şartlarını ihlal etmesi, gözetim şartlarını yerine getirmemesi veya yanıltıcı belge kullanımı tespit edilmesi durumunda belge askıya alınır veya iptal edilir. Belgelendirme kararlarına ilişkin itirazlar sınav sonuç bildiriminden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak yapılır. Müşteri memnuniyeti ve şikayet süreçleri HRA.FR.359 Müşteri Memnuniyet Formu ve ilgili prosedürler üzerinden işletilir.
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